**合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购**

**询价文件**

**项目编号：AHLX-2020-016**

 **采 购 人：合肥保安智能科技有限公司（单位盖章）**

**代理机构: 安徽龙秀工程项目管理有限公司**

**2020年9月**

# 合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购

# 询价公告

**一、项目基本情况** 项目编号：AHLX-2020-016

项目名称：合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购

采购方式：□ 竞争性谈判  □ 竞争性磋商  ■ 询价

预算金额：17.5万元

最高投标限价：17.5万元

采购需求：合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购，具体详见询价文件。

合同履行期限：自中标之日起7日历天。

本项目不接受联合体。

**二、申请人的资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
 3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标；

5.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

6.具有本地化服务能力。

**三、获取采购文件** 时间：2020年09月22日至2020年09月24日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

方式：与代理机构联系以电子邮件形式获取。

售价：每套人民币 400 元整，采购文件售后不退。

**四、响应文件提交**

截止时间：2020年09月25日9时30分（北京时间）

地点：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606

**五、开启**

时间：2020年09月25日9时30分（北京时间）

地点：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、保证金金额及缴纳账户**

免收。

**八、其他事项说明**

1.供应商必须在报名截止时间前完成报名登记及费用缴纳，未报名、逾期报名和未缴费、逾期缴费的谈判均无效。报名过程中有任何疑问或问题，请与项目联系人联系。

2.公告发布媒体：安徽省招标投标信息网(www.ahtba.org.cn)。

**九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：合肥保安智能科技有限公司

地址：合肥市蜀山区长江西路449号

联系人：薛经理、程经理

电话：0551-66027316

2.采购代理机构信息

名 称：安徽龙秀工程项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606

联系人：许工

电话：15395046062

邮箱：575008123@qq.com

**目 录**

**[一、报价前须知 6](#_Toc16183661)**

**[二、供应商须知 8](#_Toc16183662)**

[三、供应商须提交的询价文件资料（报价文件的组成） 9](#_Toc16183663)

[四、评审方法及确定成交供应商 9](#_Toc16183664)

[五、报价文件无效及询价终止 10](#_Toc16183665)

[六、签订合同 10](#_Toc16183666)

**[七、采购需求及技术参数 11](#_Toc16183667)**

**[附件 14](#_Toc16183668)**

### 一、报价前须知

尊敬的供应商：

安徽龙秀工程项目管理有限公司受合肥保安智能科技有限公司委托，现就合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购项目以询价方式进行采购。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 合肥刑事诉讼涉案财物管理中心智能化UPS配电系统采购 |
| 2 | 采购人信息 | 采购人：合肥保安智能科技有限公司联系人：薛经理、程经理联系方式：0551-66027316 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 成交原则 | 对本项目感兴趣的供应商，请在规定时间前，向我方做出一次性书面报价。供应商如对本询价函报价，即表示认可我方提出的上述要求，且不可撤回。在资格满足要求的情况下，供应商所投产品参数满足采购需求的前提下报价最低的供应商为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可，即可为成交的合同价。供应商所投产品参数不满足采购需求的为无效报价。 |
| 5 | 合同履行期限 | 自中标之日起7日历天 |
| 6 | 付款方式 | 货到指定地点后验收合格后付全款。 |
| 7 | 质保期 | 到货验收合格后一年。 |
| 8 | 询价有效期 | 询价后90天 |
| 9 | 询价答疑及通知 | （1）答疑接受时间为**投标截止日期1日前。**（2）投标人如果对招标文件内容有相关疑问可按照招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、邮件等）通知采购人或采购代理机构。采购人对在答疑接受时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。（3）澄清和修改通知在安徽招标投标信息网、合肥保安集团有限公司网上公布。所有投标人在投标截止时间前在有义务自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 10 | 报价文件份数 | 纸质版，正本1份；副本 2 份，密封提交。 |
| 11 | 报价时间暨询价截止时间及地点 | 详见询价公告 |
| 12 | 成交公示 | 采购结果将会在安徽省招标投标信息网公示，采购人和采购代理机构不另行通知。成交供应商应在收到成交通知书之日起5个工作日内与买方在买方所在地签定合同，否则采购人有权取消其成交资格。 |
| 13 | 评审办法 | **有效最低价评审法：报价文件经评审通过的**有效单价最低的供应商为成交供应商。 |
| 14 | 询价保证金 | 免收 |
| 15 | 成交服务费和评标评审费 | 成交服务费根据国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]、国家发展和改革委员会[2011]534号文收费标准（不足叁仟按叁仟元计），评标评审费按实际发生计取，上述两项费用由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| 16 | 履约保证金 | **合同价的 5 %**。收受方式为：**🗹**转账/电汇、□保函，收受人为**🗹**采购人、□委托人、□某中心。履约保证金收取账户：单位名称：合肥保安智能科技有限公司账 号：1020601021000515873开户行名称：徽商银行合肥长江西路支行注：1、履约保证金应从中标人基本账户汇入，并在附言中注明“\_\_\_\_\_\_\_某项目”；1. 履约完成后履约保证金无息退还。

3、提交时限：中标通知书发出之日起10个工作日内且合同签订前办理完成，提交至以上指定账户，否则采购人有权取消其中标资格。 |

### 二、供应商须知

1、供应商报价应含有所报货物的税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测、验收等环节所发生的一切费用。

①报价只允许有一个，可供选择的报价将不予接受，只有总价没有单价的报价文件无效。

②报价均应以人民币为结算单位。

2、供应商应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致报价文件无效。

3、所有货物必须符合国家有关质量标准及行业标准。

4、售后服务必须符合国家有关规定和行业规定，不得擅自变更国家和行业标准。

5、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。

①勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

②采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

③供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或其它要求。

6、成交人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

7、询价保证金：

（1）供应商应足额以前附表规定方式提交询价保证金（以到账为准）。

（2）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

①供应商在提交后至询价有效期内撤回报价文件的。

②成交人未能在规定期限内按照询价文件内容提交履约担保或签订合同协议。

③供应商在询价活动中存在违规和违法行为的。

④供应商成交后因成交人原因放弃成交资格的。

⑤供应商利用不正当手段骗取成交的。

8、本次询价一律不予退还供应商的报价文件。

9、供应商应确保其所提供的报价文件资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 三、供应商须提交的询价文件资料（报价文件的组成）

报价文件由以下内容组成：

1、报价函、报价书（报价表）等；

2、法定代表人授权书原件（详见附件）。授权书后面还需附法定代表人和被授权人的身份证复印件；

3、经年检有效的营业执照 (复印件)等；

4、供应商综合情况简介；

5、资格条件和评标办法中规定需要提交的证明文件；

6、供应商认为需要提供的其他资料。

# 四、评审方法及确定成交供应商

1、本次询价活动将采用有效最低价方法评审。

（1）有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，但是必须全部满足询价文件实质性要求。

（2）专家评审小组首先将对供应商的报价文件进行符合性审查，同时对文件的响应情况，如报价文件的完整性、必须提供的资质、资料、技术参数、规格、维保时限、服务承诺等进行资格初审，未通过资格初审的供应商即使报价符合有效最低价也将取消其成交候选人资格。

（3）本次询价项目评审过程中不允许供应商补充询价文件要求的一切资料。供应商报价文件必须按照本文件要求提供完整的报价资料。

（4）如果初审合格后最低报价出现两家或两家以上相同者，则由评审小组确定质优与服务优的成交候选人。

2、成交候选人在公示三个工作日后应及时办理成交通知书，五个工作日内，签订合同**。**

# 五、报价文件无效及询价终止

1、出现下列情况之一的，视为报价文件无效：

（1）应交未交询价保证金的。

（2）报价文件要求提供的资料不全的，不具备询价文件中规定资格要求的。

（3）自报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件的。

（4）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（6）报价明显高于市场零售价的。

（7）因重大变故，采购任务取消的。

（8）评审小组一致认定应予终止的。

# 六、签订合同

1、成交供应商应在成交公示期满后五个工作日内按规定的时间、地点与采购人签订采购合同。采购双方应按照本文件、报价文件及询价过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

2、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 七、采购需求及技术参数

 招标内容主要主要包含涉案财务管理中心1-4层智能化UPS配电系统供货。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| **机房系统** |
|  | **机房UPS系统** |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 60KVA | 1 | 台 |
| 2 | UPS电池 | 12V100AH | 96 | 节 |
| 3 | 电池柜 | A32电池柜 | 3 | 台 |
|  | **智慧用电系统** |  |  |  |
| 1 | 智慧用电微型断路器 | 2P-32A 具备过充保护，充满自停，具有断电记忆功能； 设备要求：1、采用高等级灭弧装置：稳定可靠的灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾。2、瞬间电流分断能力：大于或等于6KA3、环境要求：安装在海拔2000M以下，温度：-5℃~45℃，相对湿度20%～90%4、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级。5、计量精度：智能断路器具有电量计量功能，电量计量误差不超过1~3%。6、五金用料：采用1.3mm高熔点动、静银合金触头，高规格紫铜镀银导流铜件，高品质紫铜断路线圈。7、电源模组工作电压：AC110～260V（超宽电压工作范围），输出电压：DC12V；8、智能开关额定短路电流：6-10倍额定电流值；保护动作时间：≤40mS；9、工作电压：DC12V（智能控制部分工作电压）10、智能开关漏电动作电流：≤30mA；保护动作时间：≤20mS；漏电预警电流≤15 mA；（只针对带漏电保护开关型号）11、 智能开关可自由设置实际使用电流或功率限定保护：超过预设值后可自动断电保护；12、 过压欠压保护：加载电压超出430V预警，超过454V断路；电压低于328V报警 , 过压保护动作时间: 10S。13、漏电自检功能：可设置漏电保护功能每月自动检测。（只针对带漏电保护开关型号）14、定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。智慧断路器带漏保1.额定电流：2P-80A 具备过充保护，充满自停，具有断电记忆功能； AC220V2.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.1s断电保护；3.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护；4.功率限定：达到限定功率，5s后断路；5.自动送电：漏电检测断电5s后自动送电；6.过压（欠压）保护：入户电压超过260V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警；7. 打火报警：线路接头与开关插座打火，发出报警信息；8.漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测；9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断；10.工作电压：AC100V~265V11.额定电流：MAX63A/32A12.周围空气温度：-5℃~45℃13.安装地点海拔：不高于2000m14.安装方式：导轨卡口 | 2 | 个 |
| 2 | 防雷浪涌电源模块 | 1.额定电流：2.5A（DC12V）2.输入电压：AC100V-265V3.额定输出电压：DC12V4.额定输出电流MAX DC2.5A5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA6.工作环境：-5℃~45℃7.安装地点海拔：不高于2000m8.安装方式：导轨卡口 | 2 | 个 |
| 3 | 通信模块 | 1.工作电压：DC12V2.支持双向互联网通讯；3.支持有线以太网通讯，具有100M网口（RJ45)4.无线WIFI功能，内置2.4G双天下WiFi功能，自带热点；5.支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能。6.工作电压：AC100V~265V7.工作环境：-5℃~45℃8.安装地点海拔：不高于2000m9.安装方式：导轨卡口（支持有线、2G、4G、NB-IOT及RJ45等通讯模式定制） | 2 | 个 |
| 4 | 智慧用电数据平台及智慧用电管理系统 | 系统功能需求：软件功能：1.设备联动：支持智能设备间的智能联动，如电表检测电流过大，空开断开等2.可视化操作：直观显示，操作便捷,主界面可根据预设显示区域看板，可查看设备状态及上传数据，可远程下发各项设备制动指令3.数据图表：可根据预设参数，显示各类数据图表，如：电流电压的每日、周、月的能耗情况、区间参数等4.视频管理：可通过接入本地摄像头，联动监控截取视频5.历史数据：当日，单日，每周，每月的历史记录6.远程控制：支持远程查看设备信息以及改变设备运行状态等7.场景控制：支持自定义场景设置，如工作场景（照明空调开启）、午休场景（空调温度28℃，照明关闭等）等8.智能控制：支持自定义智能粗略，如光线充足关灯、会议室无人空置关空调与灯等9.定时控制：支持定时控制，如早上九点定时开起所有灯光等10.预警推送：支持推送警报信息，通过自定义设置，当触发条件时，发送警报信息提醒用户11.系统平台可以记录和查询各用电线路12月以内的电压、功率、电量分组的汇总数据以及故障报警等用电情况并能够绘制成电子图标进行显示。12.具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等。13.手机APP，具备实时数据查看（线路电压、电流、功率、温度、电量等）、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量统计及漏电自检等功能。14.并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要。（1）平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量。（2）业务操作交易平均响应时间小于3秒钟；（3）复杂查询类平均响应时间小于5秒；（4）统计分析类平均响应时间小于1分钟；（5）容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发。需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。15.安全与身份认证（1）文件存取和系统功能要进行权限控制。（2）提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全。（3）系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作。（4）系统可在电源供电中断的情况下继续提供通信设备供电，保证通信系统的正常工作。（5）在智能部分故障的情况下，具传统空开的机械保护功能仍然有效★与业主方智慧用电数据云平台及本次建设的综合管理平台进行数据对接，提供接入证明材料。 | 1 | 套 |
|  | **配电箱及辅材** |  |  |  |
|  | **机房UPS系统** |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | UPS配电箱,含空开及其他线缆材料等 | 1 | 套 |
| 2 | 机房配电柜 | 机房配电柜,含空开及其他线缆材料等 | 1 | 套 |
| 3 | 强电线缆及辅材 | UPS强电线缆及辅材等 | 1 | 批 |
| 4 | 电池柜及UPS地面承重 | 电池柜及UPS地面承重 | 1 | 批 |

1、报价设备质量标准按上表对应标准执行。设备报价均为到货价（含13%税、含运输费及现场搬运费）。

2、产品检测不合格的，按合同约定处理。

3、送货方式：按照需方要求的时间、地点，将物资搬运到采购人指定地点，运输费及现场搬运费由供方负担。

4、结算方式：货到指定地点后验收合格后付全款。

5、质保期：到货验收合格后一年。

6、报价文件要求：报价方须按照询价文件的要求，在报价文件中提供相关资料。

## 附件1

**一、报价函**

**致：（采购人）**

根据贵方为 招标项目的询价公告（项目编号： ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份，副本一式贰份。

 据此函，签字代表宣布同意如下：

 1、我方愿以人民币（大写） （小写） 的投标总价，接受询价文件的全部规定并履行合同责任和义务。

2、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、我方自愿接受招标文件的各项规定的约束，并自愿承担违反招标文件各项规定而引发的一切不利后果。

5、本投标自投标截止之日起有效期为90日历天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、一旦我方中标，我方愿意在收到中标通知书之日起七日内提交履约保证金。

8、我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按采购人提供的供货计划供货并交付采购人验收。

9.我方没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

投标人名称： （公 章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

邮政编码： 电话： 传真：

开 户 行：

开 户 名：

账 号：

## **投标函附件：**

## **投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计（A）：** |  |  |  |
|  | **税金 （B）：** |  |  |  |
|  | **总计（A+B）：** |  |  |  |

**投 标 人：（盖单位章）**

**年 月 日**

**注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。**

**2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。**

3、上述单价为综合单价，应包含一切税费、运费及现场搬运费。

附件2

**二、法人代表授权书**

**致： *（采购人）***

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于 （投标人地址） 的（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 项目的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 附授权代表身份证复印件 |

单位盖章：

（公章）

法人代表（授权人）：

（签字或盖章）

委托代理人（被授权人）：

（签字 职务）

日期：

附件3

**三、关于投标文件的声明函**

致： ***（采购人）***

本单位愿意参加（项目名称） 的投标，并已在本单位此次递交的投标文件中（正本 份，副本 份）按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方提供所有资料和信息。

在此，本单位正式声明：

对所有上述资料和信息的真实性和准确性负责，一旦发生上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布否决本单位投标。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件4

**四、投标人基本情况一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| 企业法人营业执照注册号 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

附件4.1 **资格证明文件**

**1、投标人基本情况介绍**

**2、营业执照**

**3、资质、认证、荣誉证书（复印件）；**

**4、其它（加盖单位公章）**

附件5 **五、售后服务承诺书**

项目名称：

投标人名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 价格优惠体现在最终报价内，此部分优惠条件不包含价格优惠； |
| 售后服务内容 |  |

附件6

**六、类似业绩列举及业绩**

**（加盖单位公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 供货地点 | 业主名称及电话 | 交货时间 | 累计目前使用状况评价等 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1、须附合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

 授权代表（签字）：

 年 月 日

附件7

**七、供应商认为需要提供的其他资料。(供应商格式自拟)**